**PROJETO DE LEI Nº 55, DE 29 DE OUTUBRO DE 2021.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Autoriza cessão de uso de bens públicos municipais ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul. |

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA,** no uso das atribuições que lhe confere a Lei, apresenta o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a dar em cessão de uso ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ sob nº 28.610.005/0001-55, os seguintes bens públicos municipais:

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **Descrição** |
| 1127 | Prédio do quartel do Corpo de Bombeiros, localizado na Rua Independência, n° 1360, Bairro do Parque, lote 164, na quadra 211, área do lote: 3.806,50m², área construída de 510,01m², matrícula sob o n° 13.258 |
|  |  |
| 490 | Lote do quartel do Corpo de Bombeiros n° 164, quadra 211, cadastro imobiliário n° 202110164000, Rua Independência, n° 1360, área do lote: 3.806,50m², área construída: 510,01m² mais ampliação de 264,40m² |
|  |  |
| 45884 | Reboque para transporte do bote e motor de popa, estrutura de ferro para transporte um barco inflável de 2,80m de comprimento por 1,80m de largura, com rodas e pneus aro 13, pintura na cor vermelha, capacidade de carga de 400kg. CHASSI: 9A9CG0521HMCF3234. Placa: IXV9792 RENAVAM: 01118685293 |
|  |  |
| 60258 | Rack, tamanho 8u, porta frontal embutida, armação em aço, com visor em acrílico fume, com fecho e chave, laterais removíveis com aletas de ventilação e fecho rápido, cor bege, tamanho de 8u (355,60mm), dimensões 420mm x 570mm |
|  |  |
| 60490 | Máquina de lavar roupas 15kg, 220v, marca: Brastemp |
|  |  |
| 60647 | Impressora HP Pro mono M426FDW |
|  |  |
| 60648 | Lâmpada Strobo 08 pontos |
|  |  |
| 60649 | Sirene completa |
|  |  |
| 60656 | Câmera AHD 720p 1280 h x 720 v. Lente de 3,5 mm p/ 30 metros iluminação mínima 0,0 Lux Smart IP 66, a prova da água, 12 v, DC 480, marca: CLEAR |
|  |  |
| 60657 | Câmera AHD 720p 1280 h x 720 v. Lente de 3,5 mm p/ 30 metros iluminação mínima 0,0 Lux Smart IP 66, a prova da água, 12 v, DC 480, marca: CLEAR |
|  |  |
| 60658 | Câmera AHD 720p 1280 h x 720 v. Lente de 3,5 mm p/ 30 metros iluminação mínima 0,0 Lux Smart IP 66, a prova da água, 12 v, DC 480, marca: CLEAR |
|  |  |
| 60659 | Câmera AHD 720p 1280 h x 720 v. Lente de 3,5 mm p/ 30 metros iluminação mínima 0,0 Lux Smart IP 66, a prova da água, 12 v, DC 480, marca: CLEAR |
|  |  |
| 60660 | Câmera AHD 720p 1280 h x 720 v. Lente de 3,5 mm p/ 30 metros iluminação mínima 0,0 LUX Smart IP 66, a prova da água, 12 v, DC 480. marca: CLEAR |
|  |  |
| 60661 | Câmera AHD 720p 1280 h x 720 v. Lente de 3,5 mm p/ 30 metros iluminação mínima 0,0 LUX Smart IP 66, a prova da água, 12 v, DC 480. marca: CLEAR |
|  |  |
| 60662 | Câmera AHD 720p 1280 h x 720 v. Lente de 3,5 mm p/ 30 metros iluminação mínima 0,0 LUX Smart IP 66, a prova da água, 12 v, DC 480. marca: CLEAR |
|  |  |
| 60663 | Câmera AHD 720p 1280 h x 720 v. Lente de 3,5 mm p/ 30 metros iluminação mínima 0,0 LUX Smart IP 66, a prova da água, 12 v, DC 480. marca: CLEAR |
|  |  |
| 60664 | DVR 08 canais com Linux embarcado, controles painel frontal e mouse USB, entrada de vídeo 08, saída de vídeo 01, VGA e 01 HDMI, com cabos e conectores marca: VID8 |
|  |  |
| 60781 | Aspirador de água e pó, potência 1300w, 220v, marca: Electrolux GT3000 |
|  |  |
| 62263 | Motosserra STIHL MS 660 |
|  |  |
| 62264 | Soprador STIHL BR 430 |
|  |  |
| 62266 | Motopoda STIHL HT 75 |
|  |  |
| 62805 | Câmera 30 MTS Infra HD 1mp 720p Open Ahd (4 em 1) DMB |
|  |  |
| 62806 | Câmera 30 MTS Infra HD 1mp 720p Open Ahd (4 em 1) DMB |
|  |  |
| 62807 | Câmera 30 MTS Infra HD 1mp 720p Open Ahd (4 em 1) DMB |
|  |  |
| 62808 | Câmera 30 MTS Infra HD 1mp 720p Open Ahd (4 em 1) DMB |
|  |  |
| 62815 | Conjunto de ferramentas hidráulicas, unidade de força hidráulica, do tipo motobomba de expansão interna a gasolina, bomba de pistão radial, trifásica, motor 04 tempos, refrigerado a ar, partida do tipo retrátil e/ou elétrica, ignição eletrônica, 02 ferramentas operando simultaneamente, com acoplamento single, potência mínima de 3hp - 2.2kw, funcionamento contínuo mínimo de 3h, peso máximo 30kg, pressão nominal de 630/720bar, possuir válvula de segurança de alívio, com unidade de força manual, com ferramenta hidráulica de corte, ferramenta hidráulica expansora, cilindro expansor, cortador de pedal e mangueira hidráulica, com 100 metros, conforme Ata de Registro de Preços nº 14/2018/SEJUSP/AP e Pregão Eletrônico nº 03/2018 |
|  |  |
| 62990 | Esguicho de combate a incêndio, tipo pistola regulável com fluxo de vazão ajustável entre 30 e 125 GPM, com seleção de jato compacto ou cortina de proteção (neblina), com a possibilidade de abertura total para efetuar a limpeza do equipamento, marca: HM 121. Contrato Administrativo de Compra nº 289/2019 |
|  |  |
| 62991 | Esguicho de combate a incêndio, tipo pistola regulável com fluxo de vazão ajustável entre 30 e 125 GPM, com seleção de jato compacto ou cortina de proteção (neblina), com a possibilidade de abertura total para efetuar a limpeza do equipamento, marca: HM 121. Contrato Administrativo de Compra nº 289/2019 |
|  |  |
| 62992 | Esguicho de combate a incêndio, tipo pistola regulável com fluxo de vazão ajustável entre 30 e 125 GPM, com seleção de jato compacto ou cortina de proteção (neblina), com a possibilidade de abertura total para efetuar a limpeza do equipamento, marca: HM 121. Contrato Administrativo de Compra nº 289/2019 |
|  |  |
| 62993 | Esguicho de combate a incêndio, tipo pistola regulável com fluxo de vazão ajustável entre 30 e 125 GPM, com seleção de jato compacto ou cortina de proteção (neblina), com a possibilidade de abertura total para efetuar a limpeza do equipamento, marca: HM 121. Contrato Administrativo de Compra nº 289/2019 |
|  |  |
| 62994 | Esguicho de combate a incêndio, tipo pistola regulável com fluxo de vazão ajustável entre 30 e 125 GPM, com seleção de jato compacto ou cortina de proteção (neblina), com a possibilidade de abertura total para efetuar a limpeza do equipamento, marca: HM 121. Contrato Administrativo de Compra nº 289/2019 |
|  |  |
| 63171 | Tenda sanfonada de 3m x 3m, Premium vermelho com lateral, Ofício nº 036/B4/CMT/2019 |
|  |  |
| 63172 | Tenda sanfonada de 3m x 3m, Premium vermelho com lateral, Ofício nº 036/B4/CMT/2019 |
|  |  |
| 64068 | Switch 24 portas, gerenciável de camada 2 com 24 portas 10/100/1000 MBPS, com negociação automática, no mínimo mais 02 portas 1000 MBPS SFP; permitir a criação de vlans, árvore de abrangência, troncos de agregação de links e IGMP snooping, auto MDI/MDIX em todas as portas, políticas de protocolo de árvore de abrangência rápida (RSTP) e DSCP QOS; suporte a rede full-duplex que permite transferências bi-direcionais de dados; compatível com rack de telecomunicações de 48,26 cm (19 pol.) padrão EIA; camada L2 e gerenciável; capacidade de processamento com valores de referência no processador: MIPS a 500 MHZ; memória mínima de 128 MB de RAM com 32 MB de memória flash; capacidade mínima de produção: até 40 MPPS (pacotes de 64 bytes); capacidade mínima de routing/switching: 56 GBPS; administração via navegador web; deve possuir protocolo SNMP, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at; e tensão de entrada: 100 a 240 VAC, marca: TP-link, solicitação 2019/7728 e Ofício 46 do Corpo de Bombeiros de Farroupilha |
|  |  |
| 64649 | Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV |
|  |  |
| 64650 | Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV |
|  |  |
| 64651 | Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV |
|  |  |
| 64652 | Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV |
|  |  |
| 64653 | Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV |
|  |  |
| 64654 | Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV |
|  |  |
| 64655 | Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV |
|  |  |
| 64656 | Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV |
|  |  |
| 64657 | Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV |
|  |  |
| 64658 | Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV |
|  |  |
| 64659 | Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV |
|  |  |
| 64660 | Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV |
|  |  |
| 64661 | Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV |
|  |  |
| 64662 | Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV |
|  |  |
| 64663 | Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV |
|  |  |
| 64664 | Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV |
|  |  |
| 64665 | Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV |
|  |  |
| 64666 | Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV |
|  |  |
| 64667 | Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV |
|  |  |
| 64668 | Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV |
|  |  |
| 64669 | Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV |
|  |  |
| 64670 | Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV |
|  |  |
| 64671 | Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV |
|  |  |
| 64672 | Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV |
|  |  |
| 64673 | Roupa de combate a incêndio composta de calca e jaqueta, a estrutura externa (1ª camada) devera ser construída de 40% a 50% de fibra meta-aramida, 50% a 60% de fibra para-aramida, a barreira de umidade (2ª camada) será composta por filme de PTFE ignífugo fixado a um tecido de fibras de meta-aramida, a barreira térmica (3ª camada) formada por 01 ou 02 camadas de feltro de manta agulhada de fibras em 50% meta-aramida e 50% para-aramida ou 02 camadas em 100% meta-aramida, unida a um tecido calandrado composto de 100% fibras meta-aramida, na cor preta, com atavio fluorescente retro refletivo costurado com pesponto duplo com fio de meta-aramida ao lado de fora da estrutura externa, o padrão de ataviamento devera ser o de 75 MM (3 pol.), padrão do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque; inscrição "bombeiros" no painel traseiro da jaqueta, com dispositivo de salvamento por arrasto, nos tamanhos P, M, G, GG, conforme tabela de medidas, em conformidade com a NFPA 1971 (edição 2007 ou posterior), marca: JOBE LUV |
|  |  |
| 64674 | Tablet Samsung T595 |
|  |  |
| 64675 | Tablet Samsung T595 |
|  |  |
| 64677 | Estantes de aço desmontáveis com 06 prateleiras estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço Ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 x 920 x 420mm, marca: Rustika |
|  |  |
| 64678 | Estantes de aço desmontáveis com 06 prateleiras estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 x 920 x 420mm, marca: Rustika |
|  |  |
| 64679 | Estantes de aço desmontáveis com 06 prateleiras estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 x 920 x 420mm, marca: Rustika |
|  |  |
| 64680 | Estantes de aço desmontáveis com 06 prateleiras estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 x 920 x 420mm, marca: Rustika |
|  |  |
| 64681 | Estantes de aço desmontáveis com 06 prateleiras estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 x 920 x 420mm, marca: Rustika |
|  |  |
| 64682 | Estantes de aço desmontáveis com 06 prateleiras estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 x 920 x 420mm, marca: Rustika |
|  |  |
| 64683 | Estantes de aço desmontáveis com 06 prateleiras estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 x 920 x 420mm, marca: Rustika |
|  |  |
| 64684 | Estantes de aço desmontáveis com 06 prateleiras estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 x 920 x 420mm, marca: Rustika |
|  |  |
| 64685 | Estantes de aço desmontáveis com 06 prateleiras estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 x 920 x 420mm, marca: Rustika |
|  |  |
| 64686 | Estantes de aço desmontáveis com 06 prateleiras estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 x 920 x 420mm, marca: Rustika |
|  |  |
| 64687 | Estantes de aço desmontáveis com 06 prateleiras estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 x 920 x 420mm, marca: Rustika |
|  |  |
| 64810 | Purificador de água com capacidade do reservatório de 800ml com 03 temperaturas e filtro removível, marca: Electrolux PE11B |
|  |  |
| 64811 | Purificador de água com capacidade do reservatório de 800ml com 03 temperaturas e filtro removível. marca: Electrolux PE11B |
|  |  |
| 64812 | Pia de inox para assepsia de materiais de APH |
|  |  |
| 65099 | Termômetro infravermelho, marca: KZED, Ofício Nº 035/CEBM/5ºBBM do Corpo de Bombeiros de Farroupilha |
|  |  |
| 65100 | Termômetro infravermelho, marca: KZED, Ofício Nº 035/CEBM/5ºBBM do Corpo de Bombeiros de Farroupilha |
|  |  |
| 65208 | Estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço Ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 X 920 X 420MM. marca: Rustika |
|  |  |
| 65209 | Estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço Ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 X 920 X 420MM. marca: Rustika |
|  |  |
| 65210 | Estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço Ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 X 920 X 420MM. marca: Rustika |
|  |  |
| 65211 | Estantes (reforçadas) de aço desmontáveis com 06 prateleiras, reguláveis e removíveis com reforço Ômega, colunas duplas de 4x4, com furação de 2,5 em 2,5 cm em ambas as abas para regulagem das prateleiras, fundo e laterais abertos com reforços em X, tratamento antiferruginoso com fosforização, pintura eletrostática em epóxi pó com secagem em estufa de alta temperatura, medindo 1980 X 920 X 420MM. marca: Rustika |
|  |  |
| 65252 | Notebook ACER 15,6” |
|  |  |
| 65253 | Desktop 23,6”, marca INTEL E 01 PC de mesa completo |
|  |  |
| 65463 | Desfibrilador externo automático, DEA, marca I.ON PRO, Oficio n° 004 |
|  |  |
| 65477 | Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca |
|  |  |
| 65478 | Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca |
|  |  |
| 65479 | Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca |
|  |  |
| 65480 | Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca |
|  |  |
| 65481 | Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca |
|  |  |
| 65482 | Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca |
|  |  |
| 65483 | Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca |
|  |  |
| 65484 | capacete para resgate, para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal que deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca |
|  |  |
| 65485 | Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca |
|  |  |
| 65486 | Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca |
|  |  |
| 65487 | Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca |
|  |  |
| 65488 | Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca |
|  |  |
| 65489 | Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca |
|  |  |
| 65490 | Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca |
|  |  |
| 65491 | Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca |
|  |  |
| 65492 | Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca |
|  |  |
| 65493 | Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca |
|  |  |
| 65494 | Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca |
|  |  |
| 65495 | Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca |
|  |  |
| 65496 | Capacete para trabalhos em resgate em estruturas calapsadas, resgate veicular, combate a incêndio florestal, deverá oferecer proteção ao crânio e a face do usuário, contra agentes térmicos e impactos com óculos de proteção e protetor de nuca |
|  |  |
| 76009 | Armário metálico com 20 divisórias, Oficio nº 3991/2020 do Corpo de Bombeiros de Farroupilha |
|  |  |
| 410755 | Caminhão GM/CHEVROLET, placas IHY1701, CHASSI: 9BG683NXLLC013430 - RENAVAM: 591409828, 135 HP, ANO 1990, em 12/11/2010 foi adicionado uma sirene completa (02 cornetas + sistema de acionamento), fado s/ luzes, no valor de R$1.980,00 |
|  |  |
| 445864 | Sinalizadores Ótico Rotativo, com sirene para Fiat Prêmio e Ford Kadett,, Transfortec Veículos Especiais Ltda. NF 295 |
|  |  |
| 445865 | Sinalizadores Ótico Rotativo, com sirene para Fiat Prêmio e Ford Kadett,, Transfortec Veículos Especiais Ltda. NF 295 |
|  |  |
| 445946 | Mesa PF 12000CZ, Pontual Com. de Móveis Ltda. NF 7981 |
|  |  |
| 445947 | Conexão 90 graus DIR. Pontual Com. de Móveis Ltda. NF 7981 |
|  |  |
| 445948 | P. Teclado Retrátil, Pontual Com. de Móveis Ltda. NF 7981 |
|  |  |
| 445950 | 01 Motobomba Suzuki NP 20 x motor 3,8 HP 2. Bimaq Comércio e Assistência de Máquinas Ltda. NF 2736 |
|  |  |
| 445957 | 01 Balcão Triplo com tampo Paris II, Lojas Colombo S.A. NF 233928 |
|  |  |
| 446120 | Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446121 | Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446122 | Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446123 | Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446124 | Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446125 | Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446126 | Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446127 | Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446128 | Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446129 | Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446330 | Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446331 | Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446332 | Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446333 | Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446334 | Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446335 | Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446336 | Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446337 | Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446338 | Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446339 | Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446340 | Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446341 | Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446342 | Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446343 | Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446344 | Cadeira de ferro estofada para sala de aula, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446345 | Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446346 | Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446347 | Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446348 | Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446349 | Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446350 | Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446351 | Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446352 | Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446353 | Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446354 | Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446355 | Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446356 | Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446357 | Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446358 | Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446359 | Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446360 | Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446361 | Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446362 | Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446363 | Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446364 | Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446365 | Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446366 | Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446367 | Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446368 | Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 446369 | Mesa adulto verde com estofamento preto, Central GS Ind. e Com. de Móveis Ltda. NF 014544 |
|  |  |
| 447605 | Projetor de imagens (Data Show) VPL - DS100, marca Sony, NF 324, DIGITECH ST Com. Equip. para Informática Ltda. |
|  |  |
| 447606 | Maca retrátil p/ ambulância. mod. MR 30, NF 065, Life Comércio de Equipamentos Médicos Ltda. |
|  |  |
| 447608 | Boneco RCP básico ANNE, c/ capa de proteção azul. NF 024, Life Comércio de Equipamentos Médicos Ltda. |
|  |  |
| 447630 | Normas brasileiras de regulamentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas. 13933 – 13714 – 13702 – 14023 – 14024 – 14518 – 14608 – 14432 – 14096 – 14276 – 14277, NF 201542 |
|  |  |
| 447631 | Normas brasileiras de regulamentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas 11751 – 11785 – 11861 – 12236 – 12615 – 12693 – 12779 – 12692 – 13434 – 13435 – 13437 – 13485 – 13523, NF 201541 |
|  |  |
| 447632 | Normas brasileiras de regulamentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas 5419 – 6125 – 6479 – 75054 – 8222 – 8674 – 9077 – 9441 – 11711 – 10721 – 10897 – 10898 – 11742, NF 201540 |
|  |  |
| 447633 | Cadeira p/ resgate (feita de fibras de nylon c/ ganchos de metal, na cor preta), NF 045, Life Comércio de Equipamentos Médicos Ltda. |
|  |  |
| 447634 | Freio 8 K2, (trava feita de aço e inox usada junto a cadeira de resgate), NF 045, Life Comércio de Equipamentos Médicos Ltda. |
|  |  |
| 447639 | Estante mural de madeira MDF, c/ vidro e ornamentos (no formato de casa), 2,35 x 2,80, p/ Hall de entrada, no prédio do Corpo de Bombeiros NF 683, Moveis Miorelli |
|  |  |
| 447640 | Extintor ABC de 6 KG, NF 02871, Extinserra Equipamentos de Segurança Ltda. |
|  |  |
| 447641 | Extintor ABC de 6 KG, NF 02871, Extinserra Equipamentos de Segurança Ltda. |
|  |  |
| 447642 | Extintor ABC de 6 KG, NF 02871, Extinserra Equipamentos de Segurança Ltda. |
|  |  |
| 447643 | Extintor ABC de 6 KG, NF 02871, Extinserra Equipamentos de Segurança Ltda. |
|  |  |
| 447645 | Capacete para resgate, de plástico, cor laranja, NF 01129, PH & C Repres. Com. Serv. e Asses. de Segurança Ltda. |
|  |  |
| 447646 | Capacete para resgate, de plástico, cor laranja, NF 01129, PH & C Repres. Com. Serv. e Asses. de Segurança Ltda. |
|  |  |
| 447647 | Capacete para resgate, de plástico, cor laranja, NF 01129, PH & C Repres. Com. Serv. e Asses. de Segurança Ltda. |
|  |  |
| 447648 | Capacete para resgate, de plástico, cor laranja, NF 01129, PH & C Repres. Com. Serv. e Asses. de Segurança Ltda. |
|  |  |
| 447651 | Carregador de pilhas p/ baterias das lanternas, NF 62733, Siltec Eletrônica Ltda. |
|  |  |
| 447652 | Uniforme de proteção completo ao combate de incêndio (calça e casaco na cor preta com detalhes em amarelo), NF 045, Life Comércio de Equipamentos Médicos Ltda. |
|  |  |
| 447653 | Uniforme de proteção completo ao combate de incêndio (calça e casaco na cor preta com detalhes em amarelo), NF 045, Life Comércio de Equipamentos Médicos Ltda. |
|  |  |
| 447654 | Uniforme de proteção completo ao combate de incêndio (calça e casaco na cor preta com detalhes em amarelo), NF 045, Life Comércio de Equipamentos Médicos Ltda. |
|  |  |
| 447655 | Uniforme de proteção completo ao combate de incêndio (calça e casaco na cor preta com detalhes em amarelo), NF 045, Life Comércio de Equipamentos Médicos Ltda. |
|  |  |
| 447656 | Uniforme de proteção completo ao combate de incêndio (calça e casaco na cor preta com detalhes em amarelo), NF 045, Life Comércio de Equipamentos Médicos Ltda. |
|  |  |
| 447657 | CPU do computador positivo, NF 032412, Lojas Colombo. Acompanhado de estabilizador + teclado + mouse + caixas de som + gravador de CD e DVD. Em 2006 foi adicionado um gravador/leitor de CD no valor de R$110,00, NF 5814, Perfil Computacional Ltda. |
|  |  |
| 447661 | TRANCEPTOR Portátil VHF-FM c/ estojo de couro preto, alça e bateria recarregável, (rádio de comunicação), NF 04379, Tectel Ind. e Com. Ltda. |
|  |  |
| 447662 | TRANCEPTOR Portátil VHF-FM c/ estojo de couro preto, alça e bateria recarregável, (rádio de comunicação), NF 04379, Tectel Ind. e Com. Ltda. |
|  |  |
| 447668 | Arquivo (estante) de metal duplo com 20 prateleiras, 05 andares, para pastas suspensas, NF 02578, Cezar Augusto Falkowski |
|  |  |
| 447808 | CPU de computador completo (gabinete + memoria + processador + placa mae + cooler + HD de 40GB + teclado + drive + placa de vídeo + mouse), NF 5871, Perfil Computacional Ltda. |
|  |  |
| 448400 | Sprinter M.BENZ 313CDI, placas IOR9361, ano 2008, CHASSI 8AC9036628A989284, RENAVAM: 963124021, NF 177453, MECASUL - Auto Mecânica S.A. Em 13/10/2009 foi adicionado um conjunto de estrobo (12v. + 4 saídas + 4 lâmpadas xênon) no valor de R$1.356,00 e uma sirene bitonal c/ compressor no valor de R$1.920,00, NF 0130, Assessórios para veículos Tessaro Ltda. Em 25/11/2011 foi adicionado um rádio AM/FM/CD, marca LG, no valor de R$ 335,00. NF 597017, Colombo autopeças Ltda ME. |
|  |  |
| 448403 | Monitor LCD 15, marca Sansung, cor preta, NF 6686, Perfil Computacional Ltda. |
|  |  |
| 448958 | Rádio Vertex Standar para comunicação com acessórios, NF 045, Acessórios para veículos Tessaro Ltda. |
|  |  |
| 448964 | Uniforme/roupa de aproximação e combate a incêndios, cor preta, com detalhes em amarelo fluorescente, NF 4487, Hercules Equipamentos de Proteção Ltda. |
|  |  |
| 448965 | Uniforme/roupa de aproximação e combate a incêndios, cor preta, com detalhes em amarelo fluorescente, NF 4487, Hercules Equipamentos de Proteção Ltda. |
|  |  |
| 448966 | Uniforme/roupa de aproximação e combate a incêndios, cor preta, com detalhes em amarelo fluorescente, NF 4487, Hercules Equipamentos de Proteção Ltda. |
|  |  |
| 448967 | Uniforme/roupa de aproximação e combate a incêndios, cor preta, com detalhes em amarelo fluorescente, NF 4487, Hercules Equipamentos de Proteção Ltda. |
|  |  |
| 448968 | Uniforme/roupa de aproximação e combate a incêndios, cor preta, com detalhes em amarelo fluorescente, NF 4487, Hercules Equipamentos de Proteção Ltda. |
|  |  |
| 448969 | Uniforme/roupa de aproximação e combate a incêndios, cor preta, com detalhes em amarelo fluorescente, NF 4487, Hercules Equipamentos de Proteção Ltda. |
|  |  |
| 448970 | Uniforme/roupa de aproximação e combate a incêndios, cor preta, com detalhes em amarelo fluorescente, NF 4487, Hercules Equipamentos de Proteção Ltda. |
|  |  |
| 448971 | Uniforme/roupa de aproximação e combate a incêndios, cor preta, com detalhes em amarelo fluorescente, NF 4487, Hercules Equipamentos de Proteção Ltda.. |
|  |  |
| 448972 | Uniforme/roupa de aproximação e combate a incêndios, cor preta, com detalhes em amarelo fluorescente, NF 4487, Hercules Equipamentos de Proteção Ltda. |
|  |  |
| 448973 | Uniforme/roupa de aproximação e combate a incêndios, cor preta, com detalhes em amarelo fluorescente, NF 4487, Hercules Equipamentos de Proteção Ltda. |
|  |  |
| 448974 | Uniforme/roupa de aproximação e combate a incêndios, cor preta, com detalhes em amarelo fluorescente, NF 4487, Hercules Equipamentos de Proteção Ltda. |
|  |  |
| 448975 | Uniforme/roupa de aproximação e combate a incêndios, cor preta, com detalhes em amarelo fluorescente, NF 4487, Hercules Equipamentos de Proteção Ltda. |
|  |  |
| 448977 | Filmadora compacta, marca SANSUNG Flash SC MX10A, memória embutida + zoom optico de alta potência + visor LCD 2,78 colorido = suporte de mão giratório + bateria + estabilizador de imagem + entrada p/ cartão de memória + autofalante embutido + adapatador AC/AV, cabo USB + maleta pequena cor preta, NF 10802, Magazine Luiza S.A. |
|  |  |
| 448978 | Armário com 22 lugares, medindo 6 mt, de metal, com portas de tela, na cor vermelha, NF 3306, Cezar Augusto Falkowski |
|  |  |
| 448985 | Prisma Maxx, placas IPM3382, cor vermelha, ano 2008/2009, FLEX, CHASSI: 9BGRM69809G239451, RENAVAM: 121806375, NF 07350, General Motors do Brasil Ltda. |
|  |  |
| 448992 | Monitor de LCD, 17 polegadas, Dell, NF 8409, Perfil Computacional Ltda. |
|  |  |
| 448994 | Monitor de LCD, 17 polegadas, Dell, NF 8409, Perfil Computacional Ltda. |
|  |  |
| 450054 | Ar condicionado, modelo Split 18000 BTUS, marca LG, NF 5860, Lojas Becker Ltda. |
|  |  |
| 450055 | Ar condicionado, modelo Split 18000 BTUS, marca LG, NF 5860, Lojas Becker Ltda. |
|  |  |
| 450210 | Bebedouro de mesa Acquat, NF 16501, Benoit Eletrodomésticos Ltda. |
|  |  |
| 450211 | Motossera Husqvarna 61 C, com sabre 18 + corrente de 36 dentes + sabre de 20, NF 129683, Rizzi & Cia Ltda. |
|  |  |
| 450212 | Maca de resgate, tipo mamute, bipartida (dobravel), NF 2971, Casa do Socorrista Comércio de Materiais de Segurança Ltda. |
|  |  |
| 450213 | Ferramenta Hulligan, em ferro tipo pé de cabra, NF 2971, Casa do Socorrista Comércio de Materiais de Segurança Ltda. |
|  |  |
| 450214 | Cinto de segurança feito de nylon tipo polvo/aranha, NF 2971, Casa do Socorrista Comércio de Materiais de Segurança Ltda. |
|  |  |
| 450215 | Cinto de segurança feito de nylon tipo polvo/aranha, NF 2971, Casa do Socorrista Comércio de Materiais de Segurança Ltda. |
|  |  |
| 450216 | Cinto de segurança feito de nylon tipo polvo/aranha, NF 2971, Casa do Socorrista Comércio de Materiais de Segurança Ltda. |
|  |  |
| 450217 | Cortador de cinto e quebra vidros tipo - Resqme - (com ponta de vidia), NF 2971, Casa do Socorrista Comércio de Materiais de Segurança Ltda. |
|  |  |
| 450218 | Cortador de cinto e quebra vidros tipo - Resqme - (com ponta de vidia), NF 2971, Casa do Socorrista Comércio de Materiais de Segurança Ltda. |
|  |  |
| 450219 | Aspirador manual de secreções, em plástico branco (tipo vaporizador), NF 2971, Casa do Socorrista Comércio de Materiais de Segurança Ltda. |
|  |  |
| 450222 | Maca de resgate em polietileno, cor amarela, NF 2971, Casa do Socorrista Comércio de Materiais de Segurança Ltda. |
|  |  |
| 450223 | Maca de resgate em polietileno, cor amarela, NF 2971, Casa do Socorrista Comércio de Materiais de Segurança Ltda. |
|  |  |
| 450224 | Impressora/Copiadora/Scanner, multifuncional, jato de tinta, marca HP, modelo C4480, NF 037589, MI Com. e Serv. de Informática Ltda. |
|  |  |
| 450225 | Impressora/Copiadora/Scanner, multifuncional, jato de tinta, marca HP, modelo C4480, NF 037589, MI Com. e Serv. de Informática Ltda. |
|  |  |
| 450226 | Escada de metal c/ 11 degraus, NF 2660, R & G Com. de Mat. de Construção Ltda. |
|  |  |
| 450231 | Betoneira, marca Horbach, de 120 litros, com motor, NF 045172, Madeireira Herval Ltda. |
|  |  |
| 450232 | Condicionador de ar modelo Split HI Wall, capacidade de 18 btus, c/ suportes para tubulação de até 03 metros, NF 1531 e 1532, Tec Italy Com. Importação e Exp. Ltda. |
|  |  |
| 450233 | Condicionador de ar modelo Split HI Wall, capacidade de 18 btus, c/ suportes para tubulação de até 03 metros, NF 1531 e 1532, Tec Italy Com. Importação e Exp. Ltda. |
|  |  |
| 450234 | Condicionador de ar modelo Split HI Wall, capacidade de 18 btus, c/ suportes para tubulação de até 03 metros, NF 1531 e 1532, Tec Italy Com. Importação e Exp. Ltda. |
|  |  |
| 450235 | Expansor 700, características: 400mm retraído e 700 mm aberto, capacidade de carga de 13 toneladas + 2 sapatas de apoio antiderrapante + 2 correntes + 2 correntes com ganchos + estivador rápido de corrente + maleta de metal na cor azul, NF 0320, Confortin & Kuhn Ltda ME. |
|  |  |
| 450239 | Cadeira de resgate dobrável c/ estrutura em alumínio, revestida em PVC na cor preta, com cinto de segurança, + 4 regulagens de altura + telescópio, c/ capacidade de até 120kg, NF 2971, Casa do Socorrista Comércio de Materiais de Segurança Ltda. |
|  |  |
| 450240 | Suporte vertical de metal com estrutura de alumínio, revestido em PVC na cor preta p/ cilindro de oxigênio, + ganchos para ajuste e sistema de encaixe p/ transporte em ambulâncias, NF 2971, Casa do Socorrista Comércio de Materiais de Segurança Ltda. |
|  |  |
| 450241 | Suporte vertical de metal com estrutura de alumínio, revestido em PVC na cor preta p/ cilindro de oxigênio, + ganchos para ajuste e sistema de encaixe p/ transporte em ambulâncias, NF 2971, Casa do Socorrista Comércio de Materiais de Segurança Ltda. |
|  |  |
| 450242 | Furadeira profissional, marca Bosh, 113d, 600 w, NF 44939, Madeireira Herval Ltda. |
|  |  |
| 450245 | Serra de sabre, 18 v, cor amarela + bateria recarregável e carregador, NF 427467, BG Ferramentas Ind. Com. Import. Export. Ltda. |
|  |  |
| 450246 | Serra de sabre, 18 v, cor amarela + bateria recarregável e carregador, NF 427467, BG Ferramentas Ind. Com. Import. Export. Ltda. |
|  |  |
| 450505 | Escada em aço carbono articulada c/ 4mt de comprimento, marca Zeus, NF.35795, Mercado da Construção Farroupilha Ltda. |
|  |  |
| 450509 | Telefone sem fio, com identificador de chamadas, marca Panasonic TG 6411, NF 922172, Lojas Colombo S/A Com. Util. Domest. |
|  |  |
| 450510 | Telefone sem fio, com identificador de chamadas, marca Panasonic TG 6411, NF 922172, Lojas Colombo S/A Com. Util. Domest |
|  |  |
| 450511 | Telefone sem fio, com identificador de chamadas, marca Panasonic TG 6411, NF 922172, Lojas Colombo S/A Com. Util. Domest |
|  |  |
| 450551 | Oxímetro (medidor de pulso) de dedo portátil, NF 0481, Stal Equip. de Segurança Ltda. |
|  |  |
| 450552 | Oxímetro (medidor de pulso) de dedo portátil, NF 0481, Stal Equip. de Segurança Ltda. |
|  |  |
| 450554 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 450555 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 450556 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 450557 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 450558 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 450559 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 450560 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 450561 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 450562 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 450563 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 450564 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 450565 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 450566 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 450567 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 450568 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 450569 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 450570 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 450571 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 450572 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 450573 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 450574 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 450575 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 450576 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 450577 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 450578 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 450579 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 450580 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 450581 | Telefone sem fio, com identificador de chamadas, marca Panasonic TG6411, NF 922172, Lojas Colombo S/A Com. Util. Domest. |
|  |  |
| 450582 | Telefone sem fio, com identificador de chamadas, marca Panasonic TG6411, NF 922172, Lojas Colombo S/A Com. Util. Domest. |
|  |  |
| 450584 | Cama beliche, porto da barra, NF 222808, Magazine Luiza S.A. |
|  |  |
| 450585 | Cama beliche, porto da barra, NF 222808, Magazine Luiza S.A. |
|  |  |
| 450586 | Cama beliche, porto da barra, NF 222808, Magazine Luiza S.A. |
|  |  |
| 450587 | Cama beliche, porto da barra, NF 222808, Magazine Luiza S.A. |
|  |  |
| 450588 | NO-BREAK, marca Enermax, cor preto, caixa em metal, NF 0820, Perfil Computacional Ltda. |
|  |  |
| 450589 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 450590 | Extintor PP 06 kg, ABC, NF 6745, FR Comércio de Extintores Ltda. |
|  |  |
| 450591 | Extintor PP 06 kg, ABC, NF 6745, FR Comércio de Extintores Ltda. |
|  |  |
| 450592 | Válvula para regular a quantidade de oxigênio, utilizada durante o salvamento de pessoas (conjunto de oxigenação), NF 0168, Cad Equipamentos Hospitalares Ltda. |
|  |  |
| 450593 | Válvula para regular a quantidade de oxigênio, utilizada durante o salvamento de pessoas (conjunto de oxigenação), NF 0168, Cad Equipamentos Hospitalares Ltda. |
|  |  |
| 450594 | Rádio portátil (tipo walkie talkie), HT VHF, marca Vertex, cor preta, com microfone, NF 0006, Acessórios para veículos Tessaro Ltda. |
|  |  |
| 450595 | Rádio portátil (tipo walkie talkie), HT VHF, marca Vertex, cor preta, com microfone, NF 0006, Acessórios para veículos Tessaro Ltda. |
|  |  |
| 450596 | Computador completo, marca HP, modelo 600 PRO + mouse + teclado, NF 1947, MI Com. e Serv. de Informática Ltda. |
|  |  |
| 450597 | Monitor de computador, modelo LCD de 17, cor preto, marca LG, NF 1947, MI Com. e Serv. de Informática Ltda. |
|  |  |
| 450598 | Extintor ABC, 04 kg, NF 9600, TRÊS G do Brasil Extintores Ltda. ME. |
|  |  |
| 450599 | Rádio comunicador completo, NF 032, Acessórios para veículos Tessaro Ltda., para os veículos Kadett. |
|  |  |
| 450600 | Rádio comunicador completo, NF 032, Acessórios para veículos Tessaro Ltda., para o veículo caminhão, placas IHY1701. |
|  |  |
| 451401 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 451402 | Armário em madeira, cor imbuia, para uso no alojamento do quartel, NF 058, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 451404 | Cortador de pedra e de ferro, para corte de ferragens e concretos no atendimento de ocorrências do corpo de bombeiros, NF 7035, J. B. Luz Com. e Repres. Ltda. |
|  |  |
| 451405 | Colete imobilizador, Tipo Ked adulto, NF 070442, Cad Equip. Hospit. Ltda. |
|  |  |
| 451406 | Colete imobilizador, Tipo Ked adulto, NF 070442, Cad Equip. Hospit. Ltda. |
|  |  |
| 451407 | Prancha longa, plástica, Band Line, NF 070442, Cad Equip. Hospit. Ltda. |
|  |  |
| 451408 | Prancha longa, plástica, Band Line, NF 070442, Cad Equip. Hospit. Ltda. |
|  |  |
| 451412 | Cinto, tipo aranha para resgate, modelo adulto, NF 070442, Cad Equip. Hospit. Ltda. |
|  |  |
| 451413 | KIT rádio de comunicação, VHF, para viatura de resgate 2030, NF 068179, Acessórios para veículos Tessaro Ltda. |
|  |  |
| 451415 | Rádio de comunicação HT (tipo wakie-talkie), cor preta, c/ microfone de lapela, com carregador a bateria, marca Vertex Standard, NF 103906, Acessórios para veículos Tessaro Ltda. |
|  |  |
| 451416 | Rádio de comunicação HT (tipo wakie-talkie), cor preta, c/ microfone de lapela, com carregador a bateria, marca Vertex Standard, NF 103906, Acessórios para veículos Tessaro Ltda. |
|  |  |
| 451420 | Balcão em madeira, cor branco, c/ 01 gaveta e 04 portas, NF 125631, Viero Com. de Eletrodomésticos Ltda. |
|  |  |
| 451421 | Balcão em madeira, cor branco, c/ 01 gaveta e 04 portas, NF 125631, Viero Com. de Eletrodomésticos Ltda. |
|  |  |
| 451429 | Imobilizador pediátrico, tábua com cintos de velcro para carregar acidentados, NF 0989, Casa do Socorrista Com. de Mat. de Seg. Ltda. |
|  |  |
| 451430 | Quadro de vidro, com moldura em madeira, na cor escura, com gravura geográfica do município de Farroupilha dividido em bairros para localização, medindo 1,50m x2,00m, NF 263380, Comércio de Vidros e Molduras Tonet Ltda. |
|  |  |
| 451431 | Imobilizador pediátrico, tábua com cintos de velcro para carregar acidentados, NF 0989, Casa do Socorrista Com. de Mat. de Seg. Ltda. |
|  |  |
| 451432 | Imobilizador pediátrico, tábua com cintos de velcro para carregar acidentados, NF 0989, Casa do Socorrista Com. de Mat. de Seg. Ltda. |
|  |  |
| 451433 | Ked infantil, cor azul, tábua feita em polipropileno com cintos imobilizadores para carregar acidentados, NF 0989, Casa do Socorrista Com. de Mat. de Seg. Ltda. |
|  |  |
| 451434 | Ked infantil, cor azul, tábua feita em polipropileno com cintos imobilizadores para carregar acidentados, NF 0989, Casa do Socorrista Com. de Mat. de Seg. Ltda. |
|  |  |
| 451435 | Ked adulto, cor verde, tábua feita em polipropileno com cintos imobilizadores para carregar acidentados, NF 0989, Casa do Socorrista Com. de Mat. de Seg. Ltda. |
|  |  |
| 451436 | Ked adulto, cor verde, tábua feita em polipropileno com cintos imobilizadores para carregar acidentados, NF 0989, Casa do Socorrista Com. de Mat. de Seg. Ltda. |
| 451437 | Televisor, LCD FULL HD, 40 polegadas, com conversor digital, marca Sansung, NF 1206, Lojas Colombo S/A Comércio de Util. Domésticas Ltda. |
|  |  |
| 451438 | Mochila, cor azul/laranja, compartimentos internos, divisórias para transportar acessórios, para auxílio no salvamento e resgate, NF 0989, Casa do Socorrista Com. de Mat. de Seg. Ltda. |
|  |  |
| 451439 | Mochila, cor azul/laranja, compartimentos internos, divisórias para transportar acessórios, para auxílio no salvamento e resgate, NF 0989, Casa do Socorrista Com. de Mat. de Seg. Ltda. |
|  |  |
| 451440 | Mochila, cor azul/laranja, compartimentos internos, divisórias para transportar acessórios, para auxílio no salvamento e resgate, NF 0989, Casa do Socorrista Com. de Mat. de Seg. Ltda. |
|  |  |
| 451441 | Mochila, cor azul/laranja, compartimentos internos, divisórias para transportar acessórios, para auxílio no salvamento e resgate, NF 0989, Casa do Socorrista Com. de Mat. de Seg. Ltda. |
|  |  |
| 451442 | Chaveiro quebra-vidro, RISK-ME, NF 0989, Casa do Socorrista Com. de Mat. de Seg. Ltda. |
|  |  |
| 451444 | Chaveiro quebra-vidro, RISK-ME, NF 0989, Casa do Socorrista Com. de Mat. de Seg. Ltda. |
|  |  |
| 451445 | Geladeira, modelo Clean Frostfree, marca Brastemp, cor branca, 352 litros, NF 1207, Lojas Colombo S/A Com. de Util. Domésticas Ltda. |
|  |  |
| 451447 | Televisor, LCD FULL HD, 40 polegadas, com conversor digital, marca Sansung, NF 1206, Lojas Colombo S/A Comércio de Util. Domésticas Ltda. |
|  |  |
| 452059 | Desfibrilador, DEA, para atendimento de vítimas com parada cardiorrespiratória, com maleta de tecido, cor laranja, bateria descartável, marca Primedic, com PA adulto, NF 1169, Casa do Socorrista. |
|  |  |
| 452061 | Ferro elétrico a vapor, marca Ultragliss, cor azul/branco, NF 0719, Magazine Luiza S.A. |
|  |  |
| 452063 | Roupa para mergulho NEOPRENE, rocas 5mm, NF 5340, Comércio de Equip. de Seg. Zapa |
|  |  |
| 452064 | Roupa para mergulho NEOPRENE, rocas 5mm, NF 5340, Comércio de Equip. de Seg. Zapa |
|  |  |
| 452065 | Roupa para mergulho NEOPRENE, rocas 5mm, NF 5340, Comércio de Equip. de Seg. Zapa |
|  |  |
| 452066 | Roupa para mergulho NEOPRENE, rocas 5mm, NF 5340, Comércio de Equip. de Seg. Zapa |
|  |  |
| 452068 | Quadro c/ moldura em madeira e vidro, tamanho 40cm x 60cm, NF 416480, Vidrofar Vidraçaria Ltda. |
|  |  |
| 452069 | Quadro c/ moldura em madeira e vidro, tamanho 40cm x 60cm, NF 416480, Vidrofar Vidraçaria Ltda. |
|  |  |
| 452070 | Quadro c/ moldura em madeira e vidro, tamanho 80cm x 100cm, NF 416480, Vidrofar Vidraçaria Ltda. |
|  |  |
| 452071 | Quadro c/ moldura em madeira e vidro, tamanho 80cm x 100cm, NF 416480, Vidrofar Vidraçaria Ltda. |
|  |  |
| 452074 | Lavadora a jato, marca Cong, 2000 libras, c/bico turbo, NF 0015, Farmaq Máq. e Tratores Ltda. |
|  |  |
| 452075 | Sinalizador luminoso RT Dragon, c/ 3 lâmpadas rotativas, em metal e acrílico, cor vermelho, modelo RT 100d, 122 decibéis e conjunto p/ fixação, NF 90675, Rotan Eletro Metalúrgica Ltda. |
|  |  |
| 452078 | Monitor de computador LCD de 18,5, marca LG, NF 2338, Perfil Computacional Ltda. |
|  |  |
| 452080 | Monitor de computador LCD de 18,5, marca LG, NF 2338, Perfil Computacional Ltda. |
|  |  |
| 452083 | Sofá cama, cor marrom listrado, NF 492101, Coop. Reg de Desenvolvimento Teutônia Certel. |
|  |  |
| 452084 | Aparelho de respiração autônoma completo, c/ cilindro de 6.0l, suporte de fibra de carbono, com alças nos ombros, sinto abdominal simples, válvula de demanda PP, mangueira com engate rápido e máscara panorama normal, marca IBR, NF 0264, IBR Brasil Dist. de Equip. de Seg. Ltda. EPP |
|  |  |
| 452085 | Acessório para formação de jato de espuma de baixa expansão, para ponteira de mangueira d’água, marca TFT Toam Jet, NF 02664, S.O.S Sul Resgate Com. e Serv. Seg. e Sinalização Ltda. |
|  |  |
| 452086 | Conjunto c/ 06 pares de botas de borracha especial c/ biqueira e palmilha de aço, forração interna anti-chama, protetor de tornozelo e canela para combate a incêndio, tamanho 40, Marca Great Fire, NF 02664, S.O.S Sul Resgate Com. e Serv. Seg. e Sinalização Ltda. |
|  |  |
| 452087 | Gancho tipo arpão, em metal, medindo 2,60 m, dividido em duas partes, NF 02664, S.O.S Sul Resgate Com. e Serv. Seg. e Sinalização Ltda. |
|  |  |
| 452089 | Redução giratória de 2 1/2 polegadas, metal, para ponteira de mangueira d’água, NF 02664, S.O.S Sul Resgate Com. e Serv. Seg. e Sinalização Ltda. |
|  |  |
| 452090 | Cilindro de aço leve para oxigênio (03 unidades), cor amarelo, Marca IBR, NF 0264, IBR Brasil Distri. de Equip. de Seg. Ltda EPP |
|  |  |
| 452093 | Aparelho de DVD Blue Ray, cor preto, marca Panasonic DMP bd65lb k |
|  |  |
| 452097 | Cadeira c/ rodinhas, modelo Presidente, NF 316 |
|  |  |
| 453253 | Estante de metal (prateleira), medindo 1,50m x 2,50m x 250 cm, NF 1028 |
|  |  |
| 453254 | Estante de metal (prateleira), medindo 1,50m x 2,50m x 250 cm, NF 1028 |
|  |  |
| 453255 | Cadeira c/ rodinhas, modelo Presidente, NF 316 |
|  |  |
| 453257 | Ar condicionado Split/Fujitsu, 24000 btus, NF 151851 |
|  |  |
| 453258 | Forno microondas, 30 l., marca Brastemp, NF 1965 |
|  |  |
| 453259 | Balcão em madeira, c/ 2 portas, c/ tábua p/ passar roupas, NF 3970 |
|  |  |
| 453601 | Antena base colinear externa, 04 elementos, marca Electril, NF 1121144 |
|  |  |
| 453603 | Rádio amador, base vertex, completo, NF 1295036 |
|  |  |
| 453606 | Impressora multifuncional, marca HP, modelo d110a, NF 3209 |
|  |  |
| 453607 | Impressora multifuncional, marca HP, modelo d110a, NF 3209 |
|  |  |
| 453617 | CPU de computador completo, marca dell + mouse + teclado + licença de uso de Software, NF 3636 |
|  |  |
| 453618 | Monitor de computador, 19 polegadas, tipo LCD, marca Dell, NF 3636 |
|  |  |
| 453619 | CPU de computador completo, marca dell + mouse + teclado + licença de uso de Software, NF 3636 |
|  |  |
| 453621 | Guincho elétrico, capacidade 12000 libras, c/ cabo de aço, 38 metros de comprimento, motor de 4,6 hp, NF 2732 |
|  |  |
| 455052 | Televisor, 32 polegadas, LED, marca Philco, NF 17885, Lojas Quero-Quero S/A |
|  |  |
| 455053 | Ar condicionado, modelo Split, 1200 btus, marca LG, NF 5860, Lojas Becker Ltda. |
|  |  |
| 455056 | Cilindro hidráulico de metal, cor preto, marca Hurst, NF 1367, Sonia Regina Gouvea Nieto Equip. EPP |
|  |  |
| 455057 | Alavanca de ferro expansora manual, portátil, modelo fr485, nf 9851, Com. de Equip. de Seg. Zapa Ltda. |
|  |  |
| 455058 | Alavanca de ferro expansora manual, portátil, modelo fr485, nf 9851, Com. de Equip. de Seg. Zapa Ltda. |
|  |  |
| 455059 | Balcão duplo c/ gaveteiro, c/ 4 gavetas, em madeira, na cor branca, mogno, NF 0221, Móveis Miorelli Ltda. |
|  |  |
| 455063 | Maca rígida, plástico (polietileno), (total de 03 um.), cor amarelo, NF 370, Tecnimed Ind e Com. de Equip. Hosp. Ltda. |
|  |  |
| 455068 | HD externo, 1tb, marca Sansung, cor preta, NF 3252, Eaasy Laser Inf. e Com. Ltda. |
|  |  |
| 455069 | Rádio de comunicação, marca Vertex, modelo VX2200-DO-50, número de série 4B2Q080522 + antenas VHF + suporte de calha + cabos completos de alimentação + 02 baterias portáteis HT Vertex, NF 2929645, Acessórios p/ veículos Tessaro Ltda. |
|  |  |
| 455070 | Rádio de comunicação, marca Vertex, modelo VX2200-DO-50, número de série 4B2Q080522 + antenas VHF + suporte de calha + cabos completos de alimentação + 02 baterias portáteis HT Vertex, NF 2929645, Acessórios p/ veículos Tessaro Ltda. |
|  |  |
| 455071 | Extintor de incêndio p/ pó, 4kg, ABC, (total de 10 unidades), NF 6709, Extinfar Extintores Farroupilha Ltda. |
|  |  |
| 455072 | Extintor de incêndio, ap 10 litros, (total de 02 unidades), NF 6709, Extinfar Extintores Farroupilha Ltda. |
|  |  |
| 455077 | Porta pasta suspensa, NF 1687, Cezar Augusto Falkowski |
|  |  |
| 455078 | Porta pasta suspensa, NF 1687, Cezar Augusto Falkowski |
|  |  |
| 455079 | Casco de botijão de gás, p13, NF 19209, Com. e Distr. de Gás Farroupilha Ltda. |
|  |  |
| 455087 | Guincho elétrico, 12000 lbs, c/ armação de ferro + espia de aço, NF 3297, Carbe Viaturas e Tecnologia para combate a sinistros Ltda. |
|  |  |
| 456764 | Liquidificador, cor preto, marca Arno, NF 1685, Solar Comércio e Agroindústria Ltda. |
|  |  |
| 456765 | Cafeteira elétrica, marca Philco, NF 1685, Solar Comércio e Agroindústria Ltda. |
|  |  |
| 457451 | Colchão para solteiro d60 (total de 12 unidades), NF 10167, Global Distribuição de bens de consumo Ltda. |
|  |  |
| 457452 | Roçadeira lateral a gasolina, Husqvarna, NH 10859, Global Distr. de bens de consumo Ltda. |
|  |  |
| 457469 | Aparelho de telefone celular Smartphone, marca Motorola, modelo Moto G, dual chip, NF 1540, Lojas Colombo S/A. |
|  |  |
| 457481 | Notebook, tela de 15 polegadas, modelo Aspire, marca Acer, NF 1649, Lojas Colombo S/A |
|  |  |
| 457484 | Painel eletrônico de chamadas de senhas, marca Tecnbras, NF 12020, Tecnbras Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. |
|  |  |
| 458201 | Trena a laser portátil, 30m, marca Bosch e trena a laser portátil, 50m, marca Bosch, NF 303371, LF Máquinas e Ferramentas Ltda. |
|  |  |
| 458203 | Bote inflável de borracha, RM 3.5 Pratik, lona pneumática, cor vermelho,, NF 0694 + motor de popa Mercury, 4 tempos de 20 HP, número de série OR64005, NF 0675, Douglas L. Castanheira |
|  |  |
| 458204 | Câmera digital, modelo Coolpix, p350, + cartão de memória + capa protetora, marca Nicon, NF 058, Gasil Com. e Importação Ltda. |
|  |  |
| 458205 | Tesoura hidráulica portátil para resgate, com força de corte de 642 KN, marca Hurst, cor azul/prata, n° 240649-06, NF 2918, Sonia Regina Gouvea Nieto Equipamentos EPP |
|  |  |
| 458206 | Torre de iluminação com 04 refletores + elevador com controle de altura acionado por um gerador, marca Branco, modelo B4T2500E, acoplados ao Caminhão placas IPV 6782, NF 636, Nilo Tosin Ind. de Reboques Ltda. |
|  |  |
| 458207 | Painel de controle de enchimento de cilindro de ar comprimido com compartilhamento 200/300, de metal, cor azul, marca Tecnisub, NF 4194, Tecnisub Indústria e Comércio Ltda. |
|  |  |
| 458208 | Equipamento individual portátil de proteção respiratória PSS 7000, composto de cilindro de ar recarregável de 6,8 litros + arreios + máscara de proteção com microfone, marca Drager, NF 17309, Drager Safety do Brasil Equipamentos de Segurança |
|  |  |
| 458209 | Equipamento individual portátil de proteção respiratória PSS 7000, composto de cilindro de ar recarregável de 6,8 litros + arreios + máscara de proteção com microfone, marca Drager, NF 17309, Drager Safety do Brasil Equipamentos de Segurança |
|  |  |
| 458210 | Equipamento individual portátil de proteção respiratória PSS 7000, composto de cilindro de ar recarregável de 6,8 litros + arreios + máscara de proteção com microfone, marca Drager, NF 17309, Drager Safety do Brasil Equipamentos de Segurança |
|  |  |
| 458211 | Equipamento individual portátil de proteção respiratória PSS 7000, composto de cilindro de ar recarregável de 6,8 litros + arreios + máscara de proteção com microfone, marca Drager, NF 17309, Drager Safety do Brasil Equipamentos de Segurança |
|  |  |
| 458212 | Equipamento individual portátil de proteção respiratória PSS 7000, composto de cilindro de ar recarregável de 6,8 litros + arreios + máscara de proteção com microfone, marca Drager, NF 17309, Drager Safety do Brasil Equipamentos de Segurança |
|  |  |
| 458213 | Equipamento individual portátil de proteção respiratória PSS 7000, composto de cilindro de ar recarregável de 6,8 litros + arreios + máscara de proteção com microfone, marca Drager, NF 17309, Drager Safety do Brasil Equipamentos de Segurança |
|  |  |
| 458214 | Equipamento individual portátil de proteção respiratória PSS 7000, composto de cilindro de ar recarregável de 6,8 litros + arreios + máscara de proteção com microfone, marca Drager, NF 17309, Drager Safety do Brasil Equipamentos de Segurança |
|  |  |
| 458215 | Equipamento individual portátil de proteção respiratória PSS 7000, composto de cilindro de ar recarregável de 6,8 litros + arreios + máscara de proteção com microfone, marca Drager, NF 17309, Drager Safety do Brasil Equipamentos de Segurança |
|  |  |
| 458216 | Equipamento individual portátil de proteção respiratória PSS 7000, composto de cilindro de ar recarregável de 6,8 litros + arreios + máscara de proteção com microfone, marca Drager, NF 6060, Segur Equipamentos de Segurança Ltda. EPP |
|  |  |
| 458217 | Equipamento individual portátil de proteção respiratória PSS 7000, composto de cilindro de ar recarregável de 6,8 litros + arreios + máscara de proteção com microfone, marca Drager, NF 6060, Segur Equipamentos de Segurança Ltda. EPP |
|  |  |
| 458218 | Capacete individual de proteção HPS 7000, com faixa refletiva, cor amarela + visor externo dourado + óculos de proteção + 1 lanterna fixa + 1 lanterna portátil + protetor prateado p/ nuca (total de 20 unidades), NF 5873, Segur Equipamentos de Segurança Ltda. EPP |
|  |  |
| 458220 | Nissan Versa 16 SL, placas IXB1014, ano 2015/2016, cor vermelho, CHASSI 94DBCAN17GB111763, RENAVAM 1076178933, NF 56988, Nissan do Brasil Automóvel Ltda. |
|  |  |
| 458221 | Nissan Frontier S 4x4, placas IXB1013, cabine dupla, ano 2015/2016, diesel,,cor vermelho, CHASSI 94DVCUD40GJ114003, RENAVAM 1076179654, NF 113896, Nissan do Brasil Automóvel Ltda. |
|  |  |
| 458233 | Aparelho de ar condicionado, Split, 9000 btus, marca Philco, NF 299375, Magazine Luiza S/A |
|  |  |
| 458235 | Interface (HUB) para central telefônica, marca Autonomus/digistar, 2 xip 220, NF 364, Telefar Telecomunicações Farroupilha Ltda. |
|  |  |
| 458236 | Central PABX, marca Autonomus/digistar com todas as concessões e periféricos necessários para o funcionamento da central telefônica, NF 364, Telefar Telecomunicações Farroupilha Ltda. |
|  |  |
| 458237 | CPU de computador + teclado + mouse +estabilizador, marca Dell, NF 7146, Perfil Computacional Ltda. |
|  |  |
| 458238 | Monitor de computador de 195, marca Dell, NF 7146, Perfil Computacional Ltda. |
|  |  |
| 458239 | CPU de computador + teclado + mouse +estabilizador, marca Dell, NF 7146, Perfil Computacional Ltda. |
|  |  |
| 458240 | Monitor de computador de 195, marca Dell, NF 7146, Perfil Computacional Ltda. |
|  |  |
| 458241 | Televisor Led, 49 polegadas, marca LG, NF 6329, Lojas Colombo |
|  |  |
| 458242 | Bomba d’água l30, Rowa, NF 3493, Hidrocol Materiais de Construção Ltda. |
|  |  |
| 458243 | Forno micro-ondas, 30 litros, marca Brastemp, NF 1685, Solar Comércio e Agroindústria Ltda. |
|  |  |
| 458244 | Forno elétrico, 44 litros, marca Fischer, NF 1685, Solar Comércio e Agroindústria Ltda. |
|  |  |
| 458245 | Chaleira elétrica, 1,7 litros, marca Arno, NF 1685, Solar Comércio e Agroindústria Ltda. |
|  |  |
| 458246 | Fogão modelo Coktop, 05 bocas, marca Fischer, NF 1685, Solar Comércio e Agroindústria Ltda. |
|  |  |
| 458248 | Plataforma deslizante, feita de estrutura de metal com tampo (base) de madeira + suporte de metal articulável na cor vermelho, NF 650, Nilo Tosin Ind. de reboques Ltda. |
|  |  |
| 458249 | Bebedouro elétrico p/ água, c/ 2 temperaturas, em plástico branco, marca Eletrolux, NF 1685, Solar Comércio e Agroindústria Ltda. |
|  |  |
| 458250 | Grill com tampa em vidro temperado, marca Cadence, NF 1685, Solar Comércio e Agroindústria Ltda. |
|  |  |
| 4445946 | Mesa de madeira, cor branca, c/ gaveteiro fixo, c/ 2 gavetas e suporte p/ teclado retrátil, NF 7981, Pontual Com. de Móveis Ltda. (MARELLI) |
|  |  |
| 4445947 | Mesa de madeira cor branca, NF 7981, Pontual Com. de Móveis Ltda. (MARELLI) |
|  |  |
| 4445948 | Conexão de madeira c/ 90 graus, NF 7981, Pontual Com. de Móveis Ltda. (MARELLI) |
|  |  |
| 4445957 | Balcão triplo c/ tampo Paris II, c/ 2 portas e 2 gavetas, NF 233928, Lojas Colombo S. A. |

Art. 2º A cessão de uso de que trata o art. 1.º desta Lei dar-se-á de forma gratuita e vigorará por prazo indeterminado, sendo que as demais cláusulas e condições serão estabelecidas em termo próprio.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, 29 de outubro de 2021.

FABIANO FELTRIN  
Prefeito Municipal

**JUSTIFICATIVA**

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

É com satisfação que cumprimentamos os Nobres Integrantes do Poder Legislativo Municipal, oportunidade em que encaminhamos a essa Egrégia Câmara Municipal de Vereadores, Projeto de Lei que autoriza o Município de Farroupilha a efetuar cessão de uso de bens públicos ao Corpo de Bombeiros Militar do RS - 3º Pel.BM/CEBM/5ºBBM.

O presente Projeto de Lei visa obter autorização legislativa para efetuar cessão de uso ao Corpo de Bombeiros Militar do RS - 3º PelBM/CEBM/5ºBBM de diversos bens públicos relacionados pelo Departamento de Patrimônio do Município de Farroupilha, os quais servirão para aperfeiçoar o atendimento da Unidade, objetivando a prestação de um serviço ainda mais eficiente e de qualidade à comunidade.

Assim sendo, solicitamos a apreciação e consequente aprovação do citado Projeto de Lei.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, 29 de outubro de 2021.

FABIANO FELTRIN  
Prefeito Municipal